智慧充电桩项目

1. 后台管理平台

1　 设备管理：
对智能/非智能摄像头、有/无控制输出烟感、智能断路器、nvr录像机和ai智能盒子等设备进行录入、修改、删除等进行管理；
设备之间相互联动功能，如摄像头对连接的控制电磁阀和声光报警器进行指令下发，控制输出烟感使用指令进行下发控制灭火球触发，智能断路器进行智能管理电路通断电等指令操作。

设备管理包括不限于设备详情信息模块、关联充电桩信息模块、设备定位模块、设备类型模块、设备指令管理模块等。
2　 用户管理：提供终端用户、代理商用户、文员、施工人员、演示等账号进行完善、安全的管理。
3　 设备告警：提供展示已经管理设备告警，当设备告警对相应的账号进行告警推送、短信语音推送功能。
4　 权限管理：提供完善的数据权限、菜单权限对账号进行分配展示。
5　 第三方对接：与政府以及企业提供账号的第三方数据对接，如设备实时数据、设备告警以及设备信息等进行传输。
6　 摄像头流量卡管理：接入第三方sdk查询、保存摄像头的流量信息，并短信语音提醒代理商进行缴费。
2. 大屏展示平台
1　 地图大屏展示：给终端用户和代理商用户等进行大屏显控、告警接收、中控管理、远程调度的能力，使用地图展示用户所有充电桩定位，点击充电桩展示该单位的所有设备数据，设备相应的指令下发功能，设备告警实时推送充电桩现况，给当前账号进行数据统计，如设备实时数据曲线，账号当前告警信息以及告警数量等功能。
2　 视频监控大屏：给代理商交付管理者账号进行监控管理，展示当前账号充电桩的列表数据，显示相应摄像头，管理者可对摄像头进行实时查看，当设备告警推送到管理者账号查看实时画面，并对齐进行指令操作，显示当前充电桩的告警数据等。
3. App
1　 设备展示：展示当前摄像头设备，观看当前摄像头实时画面，告警记录，联动设备，指令下发，定位等功能。
2　 设备录入：使用扫码方式进行设备录入。
4. 国标视频平台
1　 摄像头接入权限：限制摄像头的接入，仅限于充电桩管理后台录入的设备码的摄像头允许接入。
2　 多节点流媒体服务部署：当接入摄像头数量众多时，进行分流控制，减轻单服务器的压力。
3　 与充电桩管理后台进行对接：对接部分摄像头国标信息，如摄像头国标状态，拉流地址，拉流/推流是否正常等。
4　 国标视频平台提供摄像头推送实时视频的流地址以及摄像头录像功能。
